\subsubsection*{Dimensionless}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}
$360^\circ$ & $= 2\pi\,\mathrm{rad}$ \\
$1\,\text{dozen}$ & $= 12$ \\
$12\,\text{dozen}$ & $= 1\,\text{gross}$ \\
$1\,\text{mol}$ & $= 6.022\times10^{23}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Time}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$1\,\mathrm{h}$ & $= 60\,\mathrm{min} = 3600\,\mathrm{s}$ \\
$1\,\text{day}$ & $= 24\,\mathrm{h}$ \\
$1\,\text{yr}$ & $= 365.25\,\text{days}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Length}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$1\,\mathrm{in}$ & $= 2.54\,\mathrm{cm}$ \\
$1\,\mathrm{ft}$ & $= 12\,\mathrm{in} = 0.3048\,\mathrm{m}$ \\
$1\,\mathrm{yd}$ & $= 3\,\mathrm{ft} = 0.9144\,\mathrm{m}$ \\
$1\,\mathrm{mi}$ & $= 5280\,\mathrm{ft} = 1.609\,\mathrm{km}$ \\
$1\,\mathrm{cm}$ & $= 0.393701\,\mathrm{in}$ \\
$1\,\mathrm{m}$ & $= 100\,\mathrm{cm} = 1.09361\,\mathrm{yd}$ \\
$1\,\mathrm{km}$ & $= 1000\,\mathrm{m} = 0.621371\,\mathrm{mi}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Volume}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$1\,\mathrm{gal}$ & $= 128\,\mathrm{fl\,oz}$ \\
$1\,\mathrm{gal}$ & $= 231\,\mathrm{in}^3 = 3.78541\,\mathrm{L}$ \\
$1\,\mathrm{ft}^3$ & $= 1728\,\mathrm{in}^3 = 7.48052\,\mathrm{gal} = 0.0283168\,\mathrm{m}^3$ \\
$1\,\mathrm{cm}^3$ & $= 1\,\mathrm{mL}$ \\
$1\,\mathrm{mL}$ & $= \tfrac{1}{1000}\,\mathrm{L}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Mass \& Weight}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$1\,\mathrm{g}$ & $= 10^{-3}\,\mathrm{kg}$ \\
$1\,\mathrm{kg}$ & $= 1000\,\mathrm{g}$ \\
$1\,\mathrm{lb}$ & $= 16\,\mathrm{oz}$ \\
$1\,\mathrm{lb}$ & $= 453.5929\,\mathrm{g}$ (sea level)\\
$1\,\mathrm{kg}$ & $= 2.20462\,\mathrm{lb}$ (sea level) \\
$1\,\mathrm{ton}$ & $= 2000\,\mathrm{lb}$ \\
$1\,\mathrm{amu}$ & $= 1.66053906660\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Pressure}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$1\,\mathrm{atm}$ & $= 1.013\times10^5\,\mathrm{Pa}$ \\
$1\,\mathrm{bar}$ & $= 10^5\,\mathrm{Pa}$ \\
$1\,\mathrm{psi}$ & $= 6894.757\,\mathrm{Pa}$ \\
$1\,\mathrm{atm}$ & $= 14.7\,\mathrm{psi} = 760\,\mathrm{mmHg}$ \\
$1\,\text{in\,w.c.}$ & $= 249.089\,\mathrm{Pa}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Temperature}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$T\,(^\circ\mathrm{C})$ & $= T\,(K) - 273.15$ \\
$T\,(^\circ\mathrm{F})$ & $= \tfrac{9}{5}T\,(^\circ\mathrm{C}) + 32$ \\
$T\,(^\circ\mathrm{C})$ & $= \tfrac{5}{9}\left(T\,(^\circ\mathrm{F}) - 32\right)$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Energy \& Power}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}$1\,\mathrm{J}$ & $= 1\,\mathrm{kg\,m^2/s^2}$ \\
$1\,\mathrm{cal}$ & $= 4.186\,\mathrm{J}$ \\
$1\,\mathrm{Btu}$ & $= 1054\,\mathrm{J}$ \\
$1\,\mathrm{eV}$ & $= 1.602\times10^{-19}\,\mathrm{J}$ \\
$1\,\mathrm{W}$ & $= 1\,\mathrm{J/s} = 1\,\mathrm{kg\,m^2/s^3}$ \\
$1\,\mathrm{hp}$ & $= 745.701\,\mathrm{W}$ \\\end{tabular}

\subsubsection*{Water at STP}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}Weight per gallon & $8.344\,\mathrm{lb}$ \\
Weight per cubic foot & $62.417\,\mathrm{lb}$ \\
PSI per vertical foot & $0.43527$ \\
Freezing point & $0^\circ\mathrm{C} = 32^\circ\mathrm{F}$ \\
Boiling point & $100^\circ\mathrm{C} = 212^\circ\mathrm{F}$ \\\end{tabular}